**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

poszukuje Wykonawcy do remontu pomieszczeń w których znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi
(Centrum Pomocowe im. św. Siostry Faustyny w Rumi)

**Załączniki:**

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
* Formularz ofertowy
* Oświadczenie o powiązaniu

Załącznik nr 1.

[**Specyfikacja**](http://efs.warmia.mazury.pl/userfiles/file/Aktualnosci/2010%20r./szczegolowy_opis_przedmiotu_zamow_gadzety.pdf) **Istotnych Warunków Zamówienia**

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00

(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

Tel: 58 555 78 78

FAX: 58 551 57 46

gdansk@caritas.gda.pl

[www.caritas.gda.pl](http://www.caritas.gda.pl)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rumi, w szczególności:

- Remont łazienki damskiej i toalety II piętra"

- Remont toalety damskiej i męskiej I piętra

- Remont pom. socjalnych szatni, toalety i prysznica

- Remont toalety parteru

Szczegółowy zakres prac (Przedmiar/obmiar) zawarty jest w zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. ks. Gierosa 8a 84-230 Rumia

Realizacja zamówienia odbędzie się w terminie ustalonym z Zamawiającym, jednak nie później niż do 30.06.2021.

Zamawiający dopuszcza w procesie realizacji umowy zmianę zakresu zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu do 20% wartości robót budowlanych z zapytania ofertowego.

Płatność za zrealizowaną usługę nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania FV/rachunku.

Uwaga:

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

do 30.06.2021

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

* + 1. Formularz ofertowy
		2. Oświadczenie o powiązaniu

5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu
Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailem lub osobiście.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, i odeśle je do pozostałych potencjalnych Wykonawców lub umieści na stronie internetowej.

3. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

lub

mgawiuk@caritas.gda.pl

Każdorazowo powołując się na postępowanie: remontu pomieszczeń w których znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi.

4. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest – Marcin Gawiuk e-mail: mgawiuk@caritas.gda.pl

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

W przypadku dostarczenia oferty osobiście/kurierem/pocztą należy oferty umieścić w zamkniętej kopercie i opisanej: remontu pomieszczeń w których znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi oraz NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 20.10.2020 przed godziną 16.00.

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) na adres:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

lub

e-mail: mgawiuk@caritas.gda.pl

2. Termin złożenia oferty: **do 20.10.2020r. do godz. 16.00**.

3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, adres: Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot.

4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

5. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Znaczenie (waga) kryterium** |
| 1. | Cena | 100 % |

I. Cena

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

----------------------------------- x 100 pkt = Liczba punktów oferty ocenianej

Cena brutto oferty ocenianej

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen ofert według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach łączna cena brutto za wykonanie niniejszego zamówienia.

Podana w ofercie cena (podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancja na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru

Zał. nr 1 Szczegółowy zakres prac (przedmiar/obmiar)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** |
| **1** |   | **Remont łazienki damskiej i toalety II piętra** |
| 1d.1 | analiza indy- widualna | Demontaż wypoasżenia , pólki, uchwyty itp.1 | kpl.kpl. | 1,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 2d.1 | cena zakła- dowa | Demontaż osprzętu elektrycznego Krotność = 21 | kpl.kpl. | 1,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 3d.1 | KNNR 80225-05 | Demontaż ustępu z miską porcelanową2 | kplkpl | 2,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 4d.1 | KNR 4-020132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej3 | szt.szt. | 3,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **3,000** |
| 5d.1 | KNNR 80225-03 | Demontaż umywalki porcelanowej2 | kplkpl | 2,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 6d.1 | KNR-W 4-010819-05 | Rozebranie posadzek z płytek<Toaleta męska>3.6<Łazienka damska>9.16 | m2m2 m2 | 3.6009.160 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **12,760** |
| 7d.1 | KNR-W 4-010701-02 | Odbicie scian z płytek , ww. pomieszceń< Toaleta męska> 12.15<łazienka damska>33.5 | m2m2 m2 | 12.15033.500 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **45,650** |
| 8d.1 | KNR 4-010211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach12.76 | m2m2 | 12,760 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **12,760** |
| 9d.1 | ZKNR C-1 0301-01 | Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża ścian45.65 | m2m2 | 45,650 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **45,650** |
| 10d.1 | KNR 4-010711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - przyjeto20% 45.65\*20% | m2m2 | 9,130 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **9,130** |
| 11d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17" - powierzchnie po- ziome12.77 | m2m2 | 12,770 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **12,770** |
| 12d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe50.03 | m2m2 | 50,030 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **50,030** |
| 13d.1 | ZKNR C-1 0308-04 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry - posadzka14.7 | m2m2 | 14,700 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **14,700** |
| 14d.1 | ZKNR C-1 0308-14 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej od góry - posadzka14.7 | mm | 14,700 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **14,700** |
| 15d.1 | KNR K-04 0602-02 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit fragmencie ścian pod prysz- nicem1.8\*2 | m2m2 | 3,600 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **3,600** |
| 16d.1 | KNR K-04 0602-04 | Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pio- nowej2.4 | mm | 2,400 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,400** |
| 17d.1 | KNR-W 2-021111-07 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- prawie klejowej układane metodą nieregularną12.76 | m2m2 | **12,760** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **12,760** |
| 18d.1 | KNR-W 2-020840-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- prawie klejowej50.03 | m2m2 | **50,030** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **50,030** |
| 19d.1 | KNR 2-020333-01analogia | Uszczelnianie ręczne silikonem trwale plastycznym styków scian i podłogi45.5 | mm | **45,500** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **45,500** |
| 20d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome12.76 | m2m2 | **12,760** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **12,760** |
| 21d.1 | NNRNKB 202 2014-03 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach12.76 | m2m2 | **12,760** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **12,760** |
| 22d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Flugger Stop Grunt - powierzchnie poziome<sufit> 12.76 | m2m2 | **12,760** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **12,760** |
| 23d.1 | KNNR 21402-03 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów - Flugger Dekso 512.76 | m2m2 | **12,760** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **12,760** |
| 24d.1 | KNR-W 2-150233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"2 | kpl.kpl. | **2,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 25d.1 | KNR-W 2-150230-01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem2 | kpl.kpl. | **2,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 26d.1 | KNR 0-350114-05 | Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termosta- tycznym montowane na ścianie1 | szt.szt. | **1,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 27d.1 | KNR 4-020516-03 | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-22 | kpl.kpl. | **2,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 28d.1 | cena zakła- dowa | Wymiana oświetlenia4 | kpl.kpl. | **4,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **4,000** |
| 29d.1 | analiza indy- widualna | Ponowny montaż zdemontowanego osprzętu łazienik1 | kpl.kpl. | **1,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 30d.1 | cena zakła- dowa | Montaż uchwytu dla niepełnosprawnych przy umywalce ,toalecie i pod pryszni- cem6 | szt.szt. | **6,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **6,000** |
| 31d.1 | cena zakła- dowa | Montaż siedziska składanego pod prysznicem1 | szt.szt. | **1,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 32d.1 | cena zakła- dowa | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych składanych2 | szt.szt. | **2,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 33d.1 | kalk. własna | Wymiana drzwi wewentrznych jednoskrzydłowych , na nowe z regulowaną ościeżnicą2 | szt.szt. | **2,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 34d.1 | kalk. własna | Wymiana stolarki okiennej na nową PCV< toaleta męska>1<łazienka damska>2 | szt.szt. szt. | **1.0002.000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **3,000** |
| 35d.1 | TZKNBK I 0504-01 | Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30m12.76\*0.150.03\*0.021 | m3m3 m3 m3 | **1.2761.0011.000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **3,277** |
| 36d.1 | cena zakła- dowa | Wywóz i utylizacja gruzu1 | konte- nerkonte- ner | **1,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| **2** |   | **Remont toalety damskiej i męskiej I piętra** |
| 37d.2 | analiza indy- widualna | Demontaż wypoasżenia, pólki, uchwyty itp.1 | kpl.kpl. | 1,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 38d.2 | cena zakła- dowa | Demontaż osprzętu elektrycznego Krotność = 21 | kpl.kpl. | 1,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 39d.2 | KNNR 80225-05 | Demontaż ustępu z miską porcelanową2 | kplkpl | 2,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 40d.2 | KNR 4-020132-01 | Demontaż baterii umywalkowej2 | szt.szt. | 2,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 41d.2 | KNNR 80225-03 | Demontaż umywalki porcelanowej2 | kplkpl | 2,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 42d.2 | KNR-W 4-010819-05 | Rozebranie posadzek z płytek<Toaleta męska>3.33<Toaleta damska>6.65 | m2m2 m2 | 3.3306.650 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **9,980** |
| 43d.2 | KNR-W 4-010701-02 | Odbicie scian z płytek , ww. pomieszceń< Toaleta męska> 6.44\*1.53<Toaleta damska>8.84\*1.53 | m2m2 m2 | 9.85313.525 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **23,378** |
| 44d.2 | KNR 4-010211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach9.98 | m2m2 | 9,980 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **9,980** |
| 45d.2 | ZKNR C-1 0301-01 | Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża ścian23.4 | m2m2 | 23,400 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **23,400** |
| 46d.2 | KNR 4-010711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - przyjeto20% 23.4\*20% | m2m2 | 4,680 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **4,680** |
| 47d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17" - powierzchnie po- ziome9.98 | m2m2 | 9,980 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **9,980** |
| 48d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe23.4+19.5 | m2m2 | 42,900 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **42,900** |
| 49d.2 | ZKNR C-1 0308-04 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry - posadzka9.98 | m2m2 | **9,980** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **9,980** |
| 50d.2 | ZKNR C-1 0308-14 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej od góry - posadzka9.98 | mm | **9,980** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **9,980** |
| 51d.2 | KNR-W 2-021111-07 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- prawie klejowej układane metodą nieregularną9.98 | m2m2 | **9,980** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **9,980** |
| 52d.2 | KNR-W 2-020840-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- prawie klejowej42.9 | m2m2 | **42,900** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **42,900** |
| 53d.2 | KNR 2-020333-01analogia | Uszczelnianie ręczne silikonem trwale plastycznym styków scian i podłogi28 | mm | **28,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **28,000** |
| 54d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"<sufit>9.98 | m2m2 | **9,980** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **9,980** |
| 55d.2 | NNRNKB 202 2014-03 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach9.98 | m2m2 | **9,980** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **9,980** |
| 56d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Flugger Stop Grunt - powierzchnie poziome9.98 | m2m2 | **9,980** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **9,980** |
| 57d.2 | KNNR 21402-03 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów - Flugger Dekso 59.98 | m2m2 | **9,980** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **9,980** |
| 58d.2 | KNR-W 2-150233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"2 | kpl.kpl. | **2,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 59d.2 | KNR-W 2-150230-01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem2 | kpl.kpl. | **2,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 60d.2 | KNR 4-020516-03 | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-22 | kpl.kpl. | **2,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 61d.2 | cena zakła- dowa | Wymiana oświetlenia toalet4 | kpl.kpl. | **4,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **4,000** |
| 62d.2 | analiza indy- widualna | Ponowny montaż zdemontowanego osprzętu tolaet1 | kpl.kpl. | **1,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 63d.2 | cena zakła- dowa | Montaż uchwytu dla niepełnosprawnych przy umywalce ,toalecie2 | szt.szt. | **2,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 64d.2 | cena zakła- dowa | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych składanych4 | szt.szt. | **4,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **4,000** |
| 65d.2 | kalk. własna | Wymiana drzwi wewentrznych jednoskrzydłowych , na nowe z regulowaną ościeżnicą2 | szt.szt. | **2,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 66d.2 | kalk. własna | Wymiana stolarki okiennej na nową PCV< toaleta męska>1<toaleta damska>1 | szt.szt. szt. | **1.0001.000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 67d.2 | TZKNBK I 0504-01 | Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30m10\*0.123.4\*0.0251.5 | m3m3 m3 m3 | **1.0000.5851.500** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **3,085** |
| 68d.2 | cena zakła- dowa | Wywóz i utylizacja gruzu1 | konte- nerkonte- ner | **1,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| **3** |   | **Remont pom. socjalnych szatni, toalety i prysznica** |
| 69d.3 | analiza indy- widualna | Demontaż wypoasżeni lampy, pólki, szafy , uchwyty itp.1 | kpl.kpl. | 1,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 70d.3 | cena zakła- dowa | Demontaż osprzętu elektrycznego Krotność = 21 | kpl.kpl. | 1,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 71d.3 | KNNR 80225-05 | Demontaż ustępu z miską porcelanową1 | kplkpl | 1,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 72d.3 | KNR 4-020132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej2 | szt.szt. | 2,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 73d.3 | KNNR 80225-03 | Demontaż umywalki porcelanowej1 | kplkpl | 1,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 74d.3 | KNR-W 4-010819-05 | Rozebranie posadzek z płytek13.75 | m2m2 | 13,750 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **13,750** |
| 75d.3 | KNR-W 4-010701-02 | Odbicie scian z płytek , ww. pomieszceńiach5.57\*28.12\*1.52 | m2m2 m2 | 11.14012.342 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **23,482** |
| 76d.3 | KNR 4-010211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach13.75 | m2m2 | 13,750 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **13,750** |
| 77d.3 | ZKNR C-1 0301-01 | Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża ścian22.8\*2.38 | m2m2 | 54,264 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **54,264** |
| 78d.3 | KNR 4-010711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - przyjeto20% 54.26\*20% | m2m2 | 10,852 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **10,852** |
| 79d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17" - powierzchnie po- ziome13.75 | m2m2 | 13,750 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **13,750** |
| 80d.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe54.26 | m2m2 | 54,260 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **54,260** |
| 81d.3 | ZKNR C-1 0308-04 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry - posadzka2.34 | m2m2 | **2,340** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,340** |
| 82d.3 | ZKNR C-1 0308-14 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej od góry - posadzka6.22 | mm | **6,220** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **6,220** |
| 83d.3 | KNR K-04 0602-02 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit fragmencie ścian pod prysz- nicem13.2 | m2m2 | **13,200** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **13,200** |
| 84d.3 | KNR K-04 0602-04 | Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pio- nowej9.5 | mm | **9,500** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **9,500** |
| 85d.3 | KNR-W 2-021111-07 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- prawie klejowej układane metodą nieregularną13.5 | m2m2 | **13,500** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **13,500** |
| 86d.3 | KNR-W 2-020840-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- prawie klejowej54.26 | m2m2 | **54,260** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **54,260** |
| 87d.3 | KNR 2-020333-01analogia | Uszczelnianie ręczne silikonem trwale plastycznym styków scian i podłogi65.47 | mm | **65,470** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **65,470** |
| 88d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome13.5 | m2m2 | **13,500** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **13,500** |
| 89d.3 | NNRNKB 202 2014-03 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach13.5 | m2m2 | **13,500** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **13,500** |
| 90d.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Flugger Stop Grunt - powierzchnie poziome<sufit> 13.5 | m2m2 | **13,500** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **13,500** |
| 91d.3 | KNNR 21402-03 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów - Flugger Dekso 513.5 | m2m2 | **13,500** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **13,500** |
| 92d.3 | KNR-W 2-150233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"1 | kpl.kpl. | **1,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 93d.3 | KNR-W 2-150230-01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem1 | kpl.kpl. | **1,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 94d.3 | KNR 0-350114-05 | Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termosta- tycznym montowane na ścianie1 | szt.szt. | **1,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 95d.3 | KNR 4-020516-03 | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-21 | kpl.kpl. | **1,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 96d.3 | cena zakła- dowa | Wymiana oświetlenia łazienki6 | kpl.kpl. | **6,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **6,000** |
| 97d.3 | analiza indy- widualna | Ponowny montaż zdemontowanego osprzętu , półek, szafek itp.1 | kpl.kpl. | **1,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 98d.3 | kalk. własna | Wymiana drzwi wewentrznych jednoskrzydłowych , na nowe z regulowaną ościeżnicą2 | szt.szt. | **2,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 99d.3 | TZKNBK I 0504-01 | Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30m13.5\*0.126\*0.0251 | m3m3 m3 m3 | **1.3500.6501.000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **3,000** |
| 100d.3 | cena zakła- dowa | Wywóz i utylizacja gruzu1 | konte- nerkonte- ner | **1,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| **4** |   | **Remont toalety parteru** |
| 101d.4 | analiza indy- widualna | Demontaż wypoasżenia lampy, pólki, uchwyty itp.1 | kpl.kpl. | 1,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 102d.4 | cena zakła- dowa | Demontaż osprzętu elektrycznego1 | kpl.kpl. | 1,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 103d.4 | KNNR 80225-05 | Demontaż ustępu z miską porcelanową1 | kplkpl | 1,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 104d.4 | KNR 4-020132-01 | Demontaż baterii umywalkowej2 | szt.szt. | 2,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 105d.4 | KNNR 80225-03 | Demontaż umywalki porcelanowej1 | kplkpl | 1,000 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 106d.4 | KNR-W 4-010819-05 | Rozebranie posadzek z płytek4.56 | m2m2 | 4,560 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **4,560** |
| 107d.4 | KNR-W 4-010701-02 | Odbicie scian z płytek , ww. pomieszceń7.4\*2.5 | m2m2 | 18,500 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **18,500** |
| 108d.4 | KNR 4-010211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach4.56 | m2m2 | 4,560 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **4,560** |
| 109d.4 | ZKNR C-1 0301-01 | Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża ścian4.56 | m2m2 | 4,560 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **4,560** |
| 110d.4 | KNR 4-010711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - przyjeto20% 18.5\*20% | m2m2 | 3,700 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **3,700** |
| 111d.4 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17" - powierzchnie po- ziome4.56 | m2m2 | 4,560 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **4,560** |
| 112d.4 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe18.5 | m2m2 | 18,500 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **18,500** |
| 113d.4 | ZKNR C-1 0308-04 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry - posadzka4.56 | m2m2 | 4,560 |   |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **4,560** |
| 114d.4 | ZKNR C-1 0308-14 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej od góry - posadzka7.4 | mm | **7,400** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **7,400** |
| 115d.4 | KNR-W 2-021111-07 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- prawie klejowej układane metodą nieregularną4.56 | m2m2 | **4,560** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **4,560** |
| 116d.4 | KNR-W 2-020840-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- prawie klejowej18.5 | m2m2 | **18,500** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **18,500** |
| 117d.4 | KNR 2-020333-01analogia | Uszczelnianie ręczne silikonem trwale plastycznym styków scian i podłogi27.5 | mm | **27,500** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **27,500** |
| 118d.4 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"<sufit>4.56 | m2m2 | **4,560** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **4,560** |
| 119d.4 | NNRNKB 202 2014-03 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach4.56 | m2m2 | **4,560** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **4,560** |
| 120d.4 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Flugger Stop Grunt - powierzchnie poziome4.56 | m2m2 | **4,560** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **4,560** |
| 121d.4 | KNNR 21402-03 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów - Flugger Dekso 54.56 | m2m2 | **4,560** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **4,560** |
| 122d.4 | KNR-W 2-150233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"1 | kpl.kpl. | **1,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 123d.4 | KNR-W 2-150230-01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem1 | kpl.kpl. | **1,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 124d.4 | KNR 4-020516-03 | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-21 | kpl.kpl. | **1,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 125d.4 | cena zakła- dowa | Wymiana oświetlenia toalet1 | kpl.kpl. | **1,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 126d.4 | analiza indy- widualna | Ponowny montaż zdemontowanego osprzętu tolety1 | kpl.kpl. | **1,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 127d.4 | cena zakła- dowa | Montaż uchwytu dla niepełnosprawnych przy umywalce ,toalecie2 | szt.szt. | **2,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 128d.4 | cena zakła- dowa | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych składanych2 | szt.szt. | **2,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **2,000** |
| 129d.4 | kalk. własna | Wymiana drzwi wewentrznych jednoskrzydłowych , na nowe z regulowaną ościeżnicą1 | szt.szt. | **1,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |
| 130d.4 | TZKNBK I 0504-01 | Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30m4.5\*0.118.5\*0.025 | m3m3 m3 | **0.4500.463** |  |
| 131d.4 | cena zakła- dowa | Wywóz i utylizacja gruzu1 | konte- nerkonte- ner | **1,000** |  |
|   |   |   |   | **RAZEM** | **1,000** |

Załącznik nr 2

(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data...

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

-Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………

- Adres …………………………………………………………………………………………

-Nr telefonu, NIP …………………………………………………………………………………

Nawiązując do zapytania ofertowego – remontu pomieszczeń w których znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi.

1. Zapoznałem(am) się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część oraz że nie wnoszę do nich żadnych
zastrzeżeń, a także zdobyłem wszelkie pozostałe informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.

2. Oferuję realizację tego zamówienia za poniższą cenę oraz składam niniejszą ofertę:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cena brutto**  |  |
| **Część** | **Nazwa**  | **Ilość** | **Słownie brutto** |
|  |  |  |
| **I** | Remont łazienki damskiej i toalety II piętra | komplet |  |  |
| **II** | Remont toalety damskiej i męskiej I piętra | komplet |  |  |
| **III** | Remont pom. socjalnych szatni, toalety i prysznica | komplet |  |  |
| **IV** | Remont toalety parteru | komplet |  |  |
| Razem |  |  |

 UWAGA: Wykonawca składa ofertę na poszczególne części zamówienia. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto z każdej części.

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą z rzeczywiście wykorzystanych a wyżej wymienionych materiałów i robót budowlanych wg cen brutto podanych w formularzu ofertowym. Na w/w cenę składa się całkowity koszt na podstawie rzeczywiście dostarczonej i odebranej dostawy i roboty budowlanej.

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę

(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data...

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ

Ja niżej podpisany(a), w związku z zapytaniem ofertowym - remontu pomieszczeń w których znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi.

**oświadczam, że**

nie jestem/jestem\* powiązany(a) z CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

\*skreślić nieprawidłowe

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę